1- Verificare in modalita' FISCAL PRINTER che la spia di alimentazione della stampante sia spenta, in caso contrario spengerla con il tasto POWER.
2- Passare alla modalita' PC ed avviare la macchina con il tasto POWER.
3- Installare i Driver "Axon_1.7.0.rar" e subito dopo sostituire i files contenuti in "Update_AxonFPiD_1.9.18.rar" all'interno della cartella di installazione del Driver.
4- Creare in C:\ le cartelle "axon" contenente la cartella "test" (quindi: C:\axon\test\).
5- Aprire il prgramma axonFPiD ed impostare:
	Modello:	Axon One
	Porta:		Com3
	Velocita':	115200

	Server File Attivo:	Abilitare con la spunta
		Directory:	C:\axon\test
		File:		Scontrino.txt

6- Lasciare aperto il programma axonFPiD, ridurlo ad icona ed aprite TGS_RETAIL.
7- Nella sezione dei Dispositivi e Stampanti selezionare MICRELEC EDIPOS sulla COM3, con 16 caratteri - 1 riga e rotolo minore di 80mm.
8- Inserire ed associare le categorie alla stampante fiscale.